**Załącznik nr 1M do SIWZ**

**ZPZ.251.7.2020**

**Specyfikacja przedmiotowo-cenowa**

**Część nr 14 Rękawice medyczne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jedn.  netto | Stawka pod.  VAT | Cena jedn.  brutto | Wartość netto  (ilość x cena jedn. netto) | Wartość brutto  (ilość x cena jedn. brutto) | Nazwa produktu/  Producent/  Nr  katalogowy |
| 1. | Rękawice lateksowe S,M,L, lekkopudrowane  a 100 szt | op | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową S,M,L, kształt uniwersalny, proteiny poniżej 20 µg/g, oznaczenie CE, zgodność z normami: PN EN 455-1-2-3. op. a 100 szt | op | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękawice nitrylowe S,M,L, XL bezpudrowe, kształt uniwersalny: pasujące na lewą i prawą dłoń, powierzchnia teksturowana na końcach palców, równomiernie rolowany brzeg mankietu, oznakowanie CE. Zgodne z normą PN-EN 455-1-2-3-4,, EN 420, EN 388, posiadające Certyfikat Badania Typu WE lub UE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671, op a 100 szt | op | 15000 |  |  |  |  |  |  |
| **Zestawienie parametrów podlegających ocenie jakościowej:** | | | | | | | | | |
| Grubość na palcu min. 0,11 mm **TAK** – 10 pkt., **NIE** – 0 pkt. | | | | | | | | | |
| AQL max. 1,0 **TAK** – 10 pkt., **NIE** – 0 pkt. | | | | | | | | | |
| 4. | Rękawice diagnostyczne jałowe S,M,L,XL, syntetyczne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor niebieski, mankiet rolowany, sterylizowane tlenkiem etylenu (EO), powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, długość rękawicy minimum 242 mm. Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I sterylnej, rękawice zgodne z EN 455(1-4) | par | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| **Zestawienie parametrów podlegających ocenie jakościowej:** | | | | | | | | | |
| AQL max. 1,0 **TAK** – 10 pkt., **NIE** – 0 pkt. | | | | | | | | | |
| Grubość na palcu min. 0,15 mm **TAK** – 10 pkt., **NIE** – 0 pkt. | | | | | | | | | |
| 5. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe o przedłużonym mankiecie, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców , powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy min. 300 mm, grubość na palcu 0.14 mm, na dłoni 0.09 mm oraz na mankiecie 0.07 mm, siła zrywu min. przed starzeniem 9.0 N, AQL 1.0, rękawice zgodne z EN 455(1-4), posiadające Certyfikat Badania Typu WE lub UE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej | op | 50 |  |  |  |  |  |  |
| **Zestawienie parametrów podlegających ocenie jakościowej:** | | | | | | | | | |
| Długość mankietu min. 30 cm **TAK** – 10 pkt., **NIE** – 0 pkt. | | | | | | | | | |
| Pozbawione akceleratorów chemicznych **TAK** – 10 pkt., **NIE** – 0 pkt. | | | | | | | | | |
| 6. | Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka zakażeń, nitrylowe, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor pomarańczowy, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach S – XL, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana + tekstura na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy min. 280 mm. Rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 420,, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 lub EN16523-1 oznakowany fabrycznie poziom AQL, op a’100 sztuk | op | 150 |  |  |  |  |  |  |
| **Zestawienie parametrów podlegających ocenie jakościowej:** | | | | | | | | | |
| Grubość na palcu min.0,19 mm **TAK** – 10 pkt., **NIE** – 0 pkt. | | | | | | | | | |
| Siła zrywu min. 13 N przed starzeniem **TAK** – 10 pkt., **NIE** – 0 pkt. | | | | | | | | | |
| **Łącznie maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania za parametry podlegające ocenie jakościowej: 80 pkt** | | | | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | |  |  |  |

Zamawiający wymaga do pozycji 1-6 przedłożenia folderów/ ulotek/ katalogów potwierdzających spełnienie opisanych parametrów.