**Załącznik Nr 1 do Zaproszenia**

**Opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa  | Wymagania minimalne, parametry techniczne | Szt. | Nowy / Używany | Gwarancja min.m-cy | Nazwa zaoferowanego sprzętu/Producent |
| 1 | Komputer typ A (zestaw komputer + monitor) | Procesor 64 bit o architekturze x86 nie gorszy niż i5 taktowany min 3GHzMin. RAM 4GB DDR3HDD 250 GB SATAKarta graficzna zintegrowana min Intel HD 2000 D-SUBKarta sieciowa LAN 10/100/1000MbitNapęd optyczny DVD-RWZłącza min 2x USB 2.0, wejście mikrofonu, wyjście na słuchawkiObudowa USFF + ZasilaczMontażu komputera z tyłu stopy monitoraMonitor ekran min 19” LCD , D-SUB , min. 1280 x 1024 Brak uszkodzony pixeli i subpixeli.System operacyjny Windows 7 Pro 64 bit PL + Naklejka COA + nośnik | 30 | Używany | 12 |  |
| 2 | Oprogramowanie biurowe | Microsoft Office 2013 dla użytkowników domowych i małych firm box | 16 | Nowe | 12 |  |
| 3 | Niszczarka | Niszczenie min 10 arkuszy A4Ręczne cofanieZabezpieczenie przed przegrzaniem silnikaCzujnik wejścia (fotokomórka)Niszcząca w 5 poziomach bezpieczeństwa (P-5, DIN4)Ścinki papieru o wielkości 2x12mmNiszczenie: zszywek, spinaczy i kart kredytowychSygnał dźwiękowy w momencie przepełnienia koszaPojemnik na ścinki ma objętość 21 litrówPosiadająca stalowe koła zębate, stalowe przekładanie i stalowe noże tnące.Niszczarka posiada silnik o mocy min: 300 W | 10 | Nowa | 12 na urządzenie 10 lat na noże tnące |  |
| 4 | Drukarka typ A | OKI 432dn lub równoważne urządzenie używające tonerów OKI toner 45807111 12.000 stron i Bębna Oki bęben 44574302 z dwoma podajnikami papieru i funkcją duplex oraz interfejsem LAN 10/100 | 4 | Nowa | 24 |  |
| 5 | Drukarka typ B kolor | OKI 321dn lub równoważne urządzenie drukujące używające tonerów: Oki toner 44973536 (black) Oki toner 44973535 (cyan) Oki toner 44973534 (magenta) Oki toner 44973533 (yellow) | 1 | Nowa | 24 |  |
| 6 | Urządzenie wielofunkcyjne | HP LJ 125 A lub równoważne urządzenie wielofunkcyjne (funkcja xero, drukarki, skanera) używające tonerów HP 83A | 8 | Używane | 6 |  |
| 7 | Monitor LED | Min 23”,1920x1080, 16:9 Kontrast min 1000:1, Jasność 250cd/m2 Kontrast 1000:1 Czas reakcji 8ms Złącza DVI/VGA/. Pivot, Możliwość regulacji w pionie. Brak uszkodzonych pixeli i subpixeli. | 2 | Używane | 12 |  |
| 8 | Oprogramowanie serwera | Windows 2016 Standard Licencja OPEN (MOLP) | 1 | Nowa | nd |  |

Uwaga!!!

Kolumnę Nazwa zaoferowanego sprzętu/Producent wypełnia Wykonawca.

.............................................. …………………………………………………………

/Miejscowość i data/ /podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych/